화장품바코드표시및관리요령

제정 2001. 12. 7 보건복지부 고시 제2001-68호

제1조 (목적) 이 고시는 화장품법시행규칙 제13조제3항제4호의 규정에 의하여 국내 제조 및 수입되는 화장품에 대하여 표준바코드를 표시하게 함으로써 화장품 유통현대화의 기반을 조성하여 유통비용을 절감하고 거래의 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조 (정의) 이 고시에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "화장품코드“라 함은 개개의 화장품을 식별하기 위하여 고유하게   설정된 번호로써 국가식별코드, 제조업자 등의 식별코드, 품목코드 및 검증코드를 포함한 12 또는 13자리의 숫자를 말한다.

2. “바코드”라 함은 인쇄된 문자나 숫자 등의 데이터를 일정한 약속에 의해 컴퓨터에 자동 입력시키기 위한 판독이 가능한 색의 막대 그리고 굵은 막대와 가는 막대의 조합으로서 정보를 표현하는 수단을 말한다.

3. "심벌"이라 함은 여러 종류의 폭을 갖는 평행 막대로 구성되는 바코드와 여백 및 광학적 문자판독(Optical Character Recognition) 폰트의 글자로 구성되어 스캐너가 읽을 수 있도록 인쇄된 마크를 말한다.

제3조 (표시대상) ①화장품바코드 표시대상품목은 국내에서 제조되거나 수입되어 국내에 유통되는 모든 화장품(기능성화장품 포함)을 대상으로 한다.

②제1항 규정에 불구하고 내용량이 15밀리리터 이하 또는 15그램 이하인 제품의 용기 또는 포장이나 견본품, 시공품 등 비매품에 대하여는 화장품바코드 표시를 생략할 수 있다.

제4조 (표시의무자) 화장품바코드 표시는 국내에서 화장품을 유통하고자 하는 화장품제조업자(화장품소분업자 포함) 또는 화장품수입자(이하 “제조업자 등”이라고 한다)가 한다.

제5조 (바코드의 종류 및 구성체계 등) ①화장품바코드는 국제표준바코드인 EAN/UCC 체계 중 EAN/UCC-13, EAN/UCC-14 또는 EAN/UCC-128 중 하나 또는 UPC BAR CODE를 사용하여야 한다. 다만, 화장품 판매업소를 통하지 않고 소비자의 가정을 직접 방문하여 판매하는 등 폐쇄된 유통경로를 이용하는 경우에는 자체적으로 마련한 바코드를 사용할 수 있다.

②화장품바코드 구성체계 등은 별표 1과 같다.

③제조업자 등이 화장품코드를 설정함에 있어 바코드 오독방지와 신뢰성 향상을 위해 설정된 마지막 자리의 검증코드(Check Digit)를 정하기  위한 계산법은 별표 2와 같다.

제6조 (바코드표시) ①제조업자 등은 화장품 품목별․포장단위별로 개개의 용기 또는 포장에 제5조의 규정에 의한 바코드 심벌을 표시하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 바코드를 표시함에 있어 바코드의 인쇄크기,  색상 및 위치는 별표 3과 같다. 다만, 용기포장의 디자인에 따라 판독이 가능하도록 바코드의 인쇄크기와 색상을 자율적으로 정할 수 있다.

③화장품바코드 표시는 유통단계에서 쉽게 훼손되거나 지워지지 않도록 하여야 한다.

부 칙

①(시행일) 이 고시는 2002년  1월  1일부터 시행한다.

②(화장품 제조업자 및 수입자 등에 대한 경과조치) 이 고시 시행일 이전에 화장품 제조업자(수입자)가 제조(수입)한 제품에 대하여는 제6조의 규정에 의한 화장품바코드 표시를 2003년 1월 1일부터 적용한다.

[별표 1]

화장품바코드의 구성체계

구분	EAN/UCC-13	EAN/UCC-14	AI와 EAN/UCC-128	UPC (Universal Product Code)
심 벌 명	EAN/UCC-13	ITF-14	EAN/UCC-128	UPC
번호체계	EAN/UCC-13 (아래 참조)	EAN/UCC-14 (아래 참조)	-
자 리 수	숫자(Numeric)13	숫자(Numeric)14	숫자.문자,특수문자	숫자(Numeric)12

1. EAN/UCC-13 및 EAN/UCC-14 번호체계

1) EAN/UCC-13 번호체계

자리수	3	4 또는 6	5 또는 3	1
내 용	국가식별코드	업체식별코드	품목코드	검증번호
부여 예	880	6101	12345	1

* 업체식별코드 자릿수가 4자리인 경우 품목코드 자릿수는 5자리

* 업체식별코드 자릿수가 5자리인 경우 품목코드 자릿수는 4자리

* 업체식별코드 자릿수가 6자리인 경우 품목코드 자릿수는 3자리

2) EAN/UCC-14 번호체계

자리수	1	3	4 또는 6	5 또는 3	1
내 용	물류식별	국가식별	업체식별	품목코드	검증번호
부여 예	0-9	880	6101	12345	1

* 업체식별코드 자릿수가 4자리인 경우 품목코드 자릿수는 5자리

* 업체식별코드 자릿수가 5자리인 경우 품목코드 자릿수는 4자리

* 업체식별코드 자릿수가 6자리인 경우 품목코드 자릿수는 3자리

2. AI와 EAN/UCC-128 체계

AI와 EAN/UCC-128의 체계는 EAN/UCC-13과 EAN/UCC-14의 기본번호체계에 보충정보를 추가하며, 추가정보는 응용식별자(Application Identifier) 포맷을 따른다.

[별표 2]

검증코드 계산법 (Modulus 10)

가. EAN/UCC-13

8 8 0        1 2 3 4 5      6 7 8 9         ○

국가식별코드    업체식별코드    품목코드    체크디지트

이 코드에 우측으로부터 번호를 붙인다.

코  드 :  8   ⑧   0   ①   2   ③   4   ⑤   6   ⑦   8   ⑨   ○

항위치 :  13  12   11  10   9   8    7   6    5   4    3   2    1  ←

위의 항위치에 근거하여 다음과 같이 계산한다.

① 짝수번째에 있는 숫자를 전부 더한다.(○ 표시)

9 + 7 + 5 + 3 + 1 + 8 = 33

② 위의 결과 ①×3 = 33×3 = 99

③ 체크디지트항을 제외한 홀수번째의 위치에 있는 숫자를 모두 더한다.

8 + 6 + 4 + 2 + 0 + 8 = 28

②에서 얻어진 99와 ③에서 얻어진 28을 더하면 127이 된다.

마지막으로 10의 배수인 숫자로 127을 뺀다.

단, 이 경우 10의 배수는 127보다 큰 바로 다음의 10의 배수를 말한다.(130)

130-127=3 → 체크디지트

만약 계산을 하여 “0”이 나오면 체크디지트는 “0”이 된다.

나. EAN/UCC-14

상기방식 ①에 물류식별코드를 넣어 합산하며 나머지 방식은 동일 함

다. UPC

UPC 체크디지트는 모듈러스 10 ( Modulus 10 ) 방식에 의함

예 )  6  1 4 1 4 1  0 0 0 2 7  ○

이 코드 의 좌측부터 우측으로 번호를 붙인다.

UPC	6	1	4	1	4	1	0	0	0	2	7	○
항위치	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

위의 항위치에 근거하여 다음과 같이 계산한다.

1단계 : 홀수번째 숫자를 전부 더한다.

6+4+4+0+0+7 = 21

2단계 : 위의 결과에 3을 곱한다.

21 X 3 = 63

3단계 : 체크디지트항을 제외한 짝수번째 숫자를 모두 합산

1+1+1+0+2 = 5

4단계 : 2단계와 3단계의 값을 더한다.

63+5 = 68

5단계 : 4단계의 결과치에 더하여 10의 배수를 만들 수 있는 숫자가 구하는 체크 디지트가 된다.

68 + ○ = 70

그러므로 61414100027○ 의 체크디지트는 “2”가 되며, 완성된 12자리 UPC는 다음과 같다.

6 14141 00027 2

[별표 3]

화장품바코드의 인쇄크기, 색상 및 위치

구분	EAN/UCC13	EAN/UCC14	AI와 EAN/UCC-128	UPC
인쇄 크기	- 3.73㎝×2.63㎝ - 0.3배～2.0배	- 15.98㎝×3.18㎝ - 0.625배～1.2배	-가로: 데이터량에 따라 유동적임 -세로: 20㎜～38.2㎜	- 3.73㎝×2.59㎝ - 0.3배～2.0배
인쇄 색상	- 막대 상호간 명암 대조율 75%이상	- 막대 상호간 명암 대조율 75%이상	- 막대 상호간 명암 대조율 75%이상	- 막대 상호간 명암 대조율 75%이상
인쇄 위치	- 판독이 용이한 위치 - 부상한계 13㎜ - 곡면 30°이내	- 박스 최소 2면 (인접면)이상 - 박스하단 32±3㎜ 이상 - 박스 좌우측 가장 자리 19㎜ 이상	- 박스 : 좌동 - 팔렛트 하단 40～80㎝ 가장자리 50㎝이상	- 판독이 용이한 위치 - 단층이나 굴곡이 있는 곳에 인쇄해서는 안됨