KFDA Press Release

KFDA Press Release

보 도 자 료
배포	2010년 12월 29일	보도	2010년 12월 29일
담당	첨가물기준과(☎ 043-719-2501)	과장	이영자					연구관		전대훈

나일론수지제 등 식품용 기구·용기 안전기준 강화된다!

□ 식품의약품안전청(청장 노연홍)은 식품용 기구․용기 등에 널리 사용되고 있는 나일론수지제(PA), 폴리카보네이트(PC) 등의 안전관리 확보를 위하여「기구 및 용기․포장의 기준 및 규격 일부 개정(안)」을 행정예고 한다고 밝혔다.

□ 이번에 새롭게 바뀌는 기준․규격의 주요내용으로는

○ 뒤집게, 국자 등으로 사용되는 나일론수지제(PA) 제조 시 원료물질로 사용되어 식품으로 이행될 우려가 있는「라우로락탐(기준: 5ppm이하)」에 대한 규격을 신설하였다.

※ 라우로락탐 : 급성독성으로 떨림, 경련, 운동실조 등을 유발

○ 또한, 젖병․물병 등으로 사용되는 폴리카보네이트(PC), 커피머신의 부품 등으로 사용되는 폴리에테르에테르케톤(PEEK)에 대해서도 이들 재질 제조 시 원료물질로 사용되어 식품으로 이행될 우려가 있는「디페닐카보네이트(기준 : 0.05ppm이하)」및「히드로퀴논(기준 : 0.6ppm이하)」에 대한 규격을 각각 신설하였다.

※ 디페닐카보네이트, 히드로퀴논 : 급성독성으로 현기증, 두통, 구토, 메스꺼움 등을 유발

○ 아울러, 금속제 캔용기 등 금속제 중 식품과 직접 접촉하는 내면에 녹방지를 위하여 에폭시수지로 코팅된 경우에는 원료물질로 사용되어 캔의 내용물로 이행될 우려가 있는 「4,4-메틸렌디아닐린(기준 : 0.01ppm이하)」에 대한 규격을 신설하였다.

※ 4,4‘-메틸렌디아닐린 : 주로 간, 신장에 독성이 있는 것으로 보고

□ 식약청은 국내 유통되고 있는 국내품 및 수입품 PA, PC 및 PEEK 재질의 식품용 기구 166건에 대한 신설기준들을 각각 시험한 결과, 모두 불검출이었으나 최근 일본, 중국 등 제외국에서 수입되는 이들 재질 기구의 안전관리를 위하여 금번 기준을 신설·강화하게 되었다고 설명했다.

○ 개정(안)에 대해서 60일간의 의견수렴 기간을 거쳐 행정절차를 진행할 예정이며, 이번 개정으로 기구 및 용기․포장을 효율적으로 관리할 수 있어 보다 안전한 기구 및 용기․포장을 제고할 수 있을 것으로 기대된다.

<첨부> 1. 기구 및 용기․포장의 기준 및 규격 주요 개정내용

[첨부 1] 기구 및 용기․포장의 기준 및 규격 주요 개정내용

재질명	현 행	개정(안)
1-11 폴리아미드(PA)	<신 설>	◦라우로락탐 : 5 ppm 이하
1-13 폴리카보네이트(PC)	<신 설>	◦디페닐카보네이트 : 0.05 ppm 이하 (용출규격)
1-35 폴리에테르 에테르케톤 (PEEK)	<신 설>	◦히드로퀴논 : 0.6 ppm 이하
5. 금속제	<신 설>	◦4,4‘-메틸렌디아닐린 : 0.01 ppm 이하